**湘南幼儿师范高等专科学校图书馆电梯采购规格参数及要****求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 | 1台[最高限价22万元] | 三大部件 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 设备类型 | 载货电梯(国内二线品牌) | 控制系统 | 一体式控制器 |
| 设备型 号 | 部，省优品牌 | 门机系统 | 变频型门机 |
| 控制方式 | ■单控/□并联/□群控 | 层门系统 | 层门 | 1层: 钢板喷塑，颜色WIN-03皱纹桔纹灰 |
| 机房设计 | 有机房 | 其余层:钢板喷塑，颜色WIN-03皱纹桔纹灰 |
| 载重量 | 1350Kg | 小门套 | 1层: 钢板喷塑，颜色WIN-03皱纹桔纹灰 |
|  |  |  |
| 速度 | 1.0 | 其余层:钢板喷塑 |
| 层 / 站 / 门 | 5层/5站 | 召唤操纵系统 | 外 召 厢 | 单控型号：L1311A-F |
| 停靠楼层 | 1-5楼 | 并联型号: |
| 基 站 | 1楼 | IMG_256 |
| 井道尺寸(W×D) | 2.6m ×2.54m |
| 轿厢尺寸(W×D×H) | 1.8m×1.6m ×2.5m |
| 厅门尺寸(W×H) | 1000mm×2.1m |
| 机房尺寸(W×D×H) | 有机房 | 无底盒设计，面板: 钢板喷塑 |
| 顶层高度 | 4.5m | 操 纵 厢 | 型号：C1310A-F (面板: 钢板喷塑) |
| 提升高度 | 18m | 副操纵厢 | 无 |
| 底坑深 度 | 1.6m | 残疾人操纵厢 | 无 |
| 井道总高度 | 24.3m | 轿厢系统 | 轿 壁板 | 钢板喷塑，颜色WIN-03皱纹桔纹灰 |
| 开门方式 | R中分两扇□旁开两折 | 轿 门 | 钢板喷塑，颜色WIN-03皱纹桔纹灰 |
| □中分四扇□中分六扇 | 吊 顶 | 一体式吊顶 |
| 电源电压 | 动力380V照明220V | 地板 | PVC仿大理石地板 |
| **特殊配置** | 电梯大冂大理石门套材料及安装费另计。 |